Ogłoszenie powiązane:

[**Ogłoszenie nr 235652-2014 z dnia 2014-07-15 r.**](http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235652&rok=2014-07-15) Ogłoszenie o zamówieniu - Szczaniec  
1.Świetlica Wiejska w Kiełczu. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania: W części parterowej należy wykonać następujące prace: - w salce należy rozebrać podłogi drewniane, wykonać izolację cieplną z płyt...  
Termin składania ofert: 2014-07-30

**Szczaniec: Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kiełczu i Myszęcinie**  
**Numer ogłoszenia: 306798 - 2014; data zamieszczenia: 15.09.2014**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 235652 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Szczaniec, Szczaniec 73, 66-225 Szczaniec, woj. lubuskie, tel. 068 3410379, faks 068 3410379.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wiejskie Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Kiełczu i Myszęcinie.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Świetlica Wiejska w Kiełczu. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania: W części parterowej należy wykonać następujące prace: - w salce należy rozebrać podłogi drewniane, wykonać izolację cieplną z płyt styropianu, izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej, podbeton oraz ułożyć nową podłogę z desek i ją wylakierować. Ten sam zakres prac odnośnie podłóg przewiduje się wykonać w kuchni. W salce należy wymienić instalację elektryczną z zastosowaniem przewodów miedzianych. W salce przewiduje się wycięcie otworu w stropie, wykonanie obudowy otworu z krawędziaków oraz montaż gotowych schodów drewnianych opuszczanych. Korytarz parteru należy wyłożyć płytkami ceramicznymi, dobudować jeden stopień schodowy; schody również obłożyć zostaną płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi na zaprawie klejowej. Na poddaszu wykonać montaż sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu metalowym, montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i skosach. Zerwać podłogę drewnianą, położyć płyty OSB oraz ułożyć nową podłogę z desek. Całość podłóg wyszlifować i lakierować. Sufity i ściany parteru wyszpachlować oraz pomalować farbami emulsyjnymi wewnętrznymi. Naprawić drzwi wewnętrzne prowadzące z salki do kuchni oraz pomieszczenia sanitarnego. Skrzydło drzwiowe z salki do kuchni zostanie wymienić, natomiast do sanitariatu opalić z istniejącej farby oraz ponownie polakierować. Na dachu wymienić pojedyncze dachówki, które uległy zniszczeniu. Przełożyć gąsiory dachowe na całej długości salki i kuchni. Całe pokrycie na tym odcinku uszczelnić zaprawą od spodu. Na zewnątrz wykonać chodniki z kostki brukowej, umożliwiające bezpieczne przejście od ulicy do budynku. Dodatkowo utwardzić ciągi komunikacyjne na trawniku przed budynkiem. Przed położeniem kostki należy nawieść ziemię roślinną w celu podwyższenia terenu. Od strony ulicy należy powstałą skarpę utwardzić brukowcem, aby uniemożliwić obsuwanie się masy ziemnej. Wybudować wiatą na opał; konstrukcja ścian z prefabrykowanych płyt żelbetowych, brama z siatki, pokrycie dachu wiaty blachodachówką. Całość prac należy konsultować z inwestorem, gospodarzem obiektu oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. 2.Świetlica Wiejska w Myszęcinie. Zakres robót budowlanych i instalacyjnych do wykonania: W sali głównej wykonać należy izolację ściany poprzez podcinkę istniejącego muru i założenie izolacji z dwóch warstw papy. Tynk ściany, która będzie podcinana należy zbić i wykonać nowy tynk renowacyjny. Pomieszczenie odmalować. Sala przy bufecie: rozebrać należy okładzinę sufitu z płyt styropianowych oraz zamontować w tym miejscu sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Ruszt podwójny. W pomieszczeniu tym uszkodzone zostały płytki podłogowe; należy je rozebrać, wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej i położyć nowe płytki podłogowe antypoślizgowe. Ze względu na niedogrzanie pomieszczenia należy sprawdzić dopływ wody do grzejników i umożliwić swobodny przepływ tej wody do punktów grzejnych. Całość pomieszczenia pomalować, W pomieszczeniach bufetu oraz korytarzyka prowadzącego do kuchni należy rozebrać okładziny płyt sufitów ze styropianu, powierzchnię wyszpachlować i pomalować farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniu zaplecza bufetu na suficie skasować zacieki oraz sprawdzić pokrycie dachu w tym miejscu i naprawić miejsce przecieku. W pomieszczeniach kuchni należy wymienić okładziny ścienne z płytek na zaprawie klejowej, wymienić kratkę ściekową, udrożnić przewody kanalizacyjne. Wymienić ponadto należy zlew oraz wykonać naprawę trzonu kuchennego kaflowego poprzez wymianę płyt kuchennych z otworem oraz płyt pełnych. Całość pomieszczeń do odmalować. W sanitariatach należy skuć stare płytki ścienne, wyrównać podłoże oraz położyć nowe płytki ścienne i podłogowe. Wymianie podlegają muszle ustępowe. Korytarz oraz ciągi komunikacyjne należy odmalować, drzwi wejściowe wymienić na drzwi z profili aluminiowych. Celem umożliwienia swobodnego korzystania z obiektu wykonać podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wykonaniu tego podjazdu należy zachować dopuszczalne spadki oraz umocować podwójne balustrady i pochwyty na odpowiednich wysokościach. Istniejący przed wejściem głównym do sali taras należy wyremontować poprzez rozbiórkę istniejącej podłogi z płytek na płytki antypoślizgowe mrozoodporne. W całym budynku sali należy wymienić instalację elektryczną. Wszystkie prace, dobór materiałów, kolejność wykonania robót, kolorystykę farb należy bezwzględnie uzgadniać z inwestorem oraz użytkownikiem sali. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologia robót i zakres ich wykonania określone zostały w, przedmiarze robót, Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym III część IDW, SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.26.26.90-4, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 08.09.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* Zakład Usług Remontowo Budowlanych, Tuchorza 102 C, 64-232 Tuchorza, kraj/woj. lubuskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia** *(bez VAT)*: 155503,71 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 177864,37
* **Oferta z najniższą ceną:** 177864,37 **/ Oferta z najwyższą ceną:** 225846,77
* **Waluta:** PLN.